**Комплекти теплоізоляційні**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - провідна труба зі сталі; 2 - ізоляція з пінополіуретану; 3 - оболонка з поліетилену або металу, стійкого до атмосферної корозії; 4 - центратори; 5 - коліно зі сталі; 6 - трубка електроізоляційна згідно з ГОСТ 22056; 7 - провідники системи сигналізації ушкоджень провідної труби та (або) оболонки | | | | | | |
| ***d*3** | ***D*ПЕ**  **(*D*HM)** | **α** | | | | |
| **90°** | **60°** | **45°** | **30°** | **15°** |
| ***L(мм)*** | | | | |
| 26 | 90 | 1000 | | | | |
| 32 | 90 | 500 (1000) | | | | |
| 38 | 110 | 500 (1000) | | | | |
| 45 | 110 | 500 (1000) | | | | |
| 57 | 125 | 650 (750) | | | | |
| 76 | 140 | 650 (750) | | | | |
| 89 | 160 | 700 (750) | | | | |
| 108 | 200 | 550 (750) | | | | |
| 133 | 225 | 550 (1000) | | | | |
| 159 | 250 | 550 (1000) | | | | |
| 219 | 315 | 700 (1000) | | | | |
| 273 | 400 | 700 (1000) | | | | |
| 325 | 450 | 800 (1000) | | | | |
| 377 | 500 | 900 (1100) | | | | |
| 426 | 560 | 1000 (1200) | | | | |
| 530 | 710 | 1100 (1300) | | | | |
| 630 | 800 | 1250 (2400) | | | | |
| 720 | 900 | 1500 (2400) | | | | |
| 820 | 1000 | 1700 (2600) | | | | |
| 920 | 1100 | 1800 (2600) | | | | |
| 1020 | 1200 | 2000 (2800) | | | | |
| 1220 | 1400 | 2300 | | | | |