**Трійник**

| висота H = Dз/2 + Dз1/2 + h, hmin = 60 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основний трубопровід** | | | | | | | **Максимальне відгалуження** | | | | **Вага**  **виробу**  **кг** |
| **Код**  **Діаметру** | **Типо-**  **розмір** | **Сталева труба** | | **захисна труба**  **ПЕ, Оцинк\*\*\*.** | | **Довжина**  **L, м** | **Код**  **діаметру** | **Типо-**  **розмір** | **Довжина**  **Lо,  м** | **Висота**  **Н, м** |
| **dз,мм** | **Smin,**  **мм** | **Dз,мм** | **S,мм** |
| 01 | 26/90 | 26 | 2,5 | 90 | 2,2 | 1,0 | 01 | 26/90 | 1,0 | 0,15 | 5,2 |
| 02 | 26/90 | 26,8\*\* | 2,8 | 90 | 2,2 | 1,0 | 02 | 26/90 | 1,0 | 0,15 | 5,6 |
| 03 | 32/90 | 32 | 2,5 | 90 | 2,2 | 1,0 | 03 | 32/90 | 1,0 | 0,15 | 6,6 |
| 04 | 32/90 | 33,5\*\* | 3,2 | 90 | 2,2 | 1,0 | 04 | 32/90 | 1,0 | 0,15 | 6,8 |
| 05 | 38/110 | 38 | 2,5 | 110 | 2,5 | 1,0 | 01-05 | 38/110 | 1,0 | 0,17 | 7,8 |
| 06 | 42/110 | 42,3\*\* | 3,2 | 110 | 2,5 | 1,0 | 02-06 | 42/110 | 1,0 | 0,17 | 8,2 |
| 07 | 45/110 | 45 | 2,5 | 110 | 2,5 | 1,0 | 01-07 | 45/110 | 1,0 | 0,17 | 9 |
| 08 | 48/110 | 48\*\* | 3,5 | 110 | 2,5 | 1,0 | 02-08 | 48/110 | 1,0 | 0,17 | 10,7 |
| 09 | 57/125 | 57\* | 3,5 | 125 | 2,5 | 1,0 | 01-09 | 57/125 | 1,0 | 0,19 | 13,4 |
| 11 | 76/140 | 76\* | 3,5 | 140 | 3,0 | 1,0 | 01-11 | 76/140 | 1,0 | 0,2 | 17,2 |
| 13 | 89/160 | 89\* | 3,5 | 160 | 3,0 | 1,0 | 01-13 | 89/160 | 1,0 | 0,22 | 22,2 |
| 15 | 108/200 | 108\* | 4,0 | 200 | 3,2 | 1,0 | 01-15 | 108/200 | 1,0 | 0,26 | 29,4 |
| 17 | 133/225 | 133\* | 4,0 | 225 | 3,5 | 1,0 | 01-17 | 133/225 | 1,2 | 0,29 | 36,4 |
| 19 | 159/250 | 159\* | 4,0 | 250 | 3,9 | 1,0 | 01-19 | 159/250 | 1,2 | 0,31 | 46,4 |
| 21 | 219/315 | 219 | 4,0 | 315 | 4,9 | 1,5 | 01-21 | 219/315 | 1,5 | 0,38 | 103 |
| 22 | 273/400 | 273 | 5,0 | 400 | 6,3 | 1,5 | 01-22 | 273/400 | 1,5 | 0,46 | 150 |
| 23 | 325/450 | 325 | 6,0 | 450 | 7,0 | 1,5 | 01-23 | 325/450 | 1,5 | 0,51 | 195 |
| 24 | 426/560 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 1,5 | 01-25 | 426/560 | 1,5 | 0,62 | 257 |