#### Опори сковзані

|  | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **діаметру** | **Типо-**  **розмір** | **Довжина**  **L, мм** | **L1,**  **мм** | **h,**  **мм** | **b,**  **мм** | **а,**  **мм** | **Вага,**  **кг** |
|
| 01-04 | 32/90 | 170 | 300 | 100 | 60 | 50 | 3,4 |
| 05-08 | 38/110 | 170 | 300 | 100 | 60 | 50 | 3,9 |
| 09-10 | 57/125 | 170 | 300 | 100 | 80 | 50 | 4,3 |
| 11-12 | 76/140 | 170 | 300 | 100 | 80 | 50 | 4,7 |
| 13-14 | 89/160 | 170 | 300 | 100 | 100 | 50 | 5,3 |
| 15-16 | 108/200 | 170 | 300 | 100 | 100 | 50 | 7,3 |
| 17-18 | 133/225 | 340 | 530 | 100 | 140 | 80 | 13,6 |
| 19-20 | 159/250 | 340 | 530 | 100 | 140 | 60 | 14,4 |
| 21 | 219/315 | 340 | 530 | 100 | 200 | 80 | 18,6 |
| 22 | 273/400 | 340 | 530 | 100 | 200 | 80 | 23,0 |
| 23 | 325/450 | 340 | 570 | 100 | 300 | 100 | 38,7 |
| 24 | 377/500 | 340 | 570 | 100 | 300 | 100 | 41,1 |
| 25 | 426/560 | 340 | 570 | 100 | 300 | 100 | 46,4 |