**Клапан запірний теплоізоляційні**

|  | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **діаметру** | **Типо-**  **розмір** | **Основний трубопровід** | | | | | | **Висота, м** | | **Довжина**  **Lз,м** |
| **Сталева труба** | | | **Захисна труба** | | |
|
| **dу, мм** | **dз, мм** | **Smin,**  **мм** | | **Dз, мм** | **S, мм** | **Н мін** | **Н мах** |
| 03 | 32/90 | 25 | 32 | 2,5 | | 90 | 2,2 | 0,4 | 1,5 | 1,0 |
| 05 | 38/110 | 32 | 38 | 2,5 | | 110 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 1,0 |
| 06 | 42/110 | 32 | 42\*\* | 3,2 | | 110 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 1,0 |
| 07 | 45/110 | 40 | 45 | 2,5 | | 110 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 1,0 |
| 08 | 48/110 | 40 | 48 | 3,5 | | 110 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 1,0 |
| 09 | 57/125 | 50 | 57\* | 3,5 | | 125 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| 11 | 76/140 | 65 | 76\* | 3,5 | | 140 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| 13 | 89/160 | 80 | 89\* | 3,5 | | 160 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| 15 | 108/200 | 100 | 108\* | 4,0 | | 200 | 3,2 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| 17 | 133/225 | 125 | 133\* | 4,0 | | 225 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| 19 | 159/250 | 150 | 159\* | 4,0 | | 250 | 3,9 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
| 21 | 219/315 | 200 | 219 | 4,0 | | 315 | 4,9 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 22 | 273/400 | 250 | 273 | 5,0 | | 400 | 6,3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 23 | 325/450 | 300 | 325 | 6,0 | | 450 | 7,0 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
| 24 | 377/500 | 350 | 377 | 6,0 | | 500 | 7,8 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
| 25 | 426/560 | 400 | 426 | 7,0 | | 560 | 8,8 | 0,6 | 1,5 | 1,5 |