**Опори не подвижні теплоізоляційні**

|  | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **діаметру** | **Типо-**  **розмір** | **Сталева труба** | | | **ПЕ труба** | | **Довжина**  **L, м** | **А,**  **мм** | **S2**  **мм** |
| **dy, мм** | **dз, мм** | **Smin,**  **мм** | **Dз, мм** | **S, мм** |
| 09 | 57/125 | 50 | 57\* | 3,5 | 125 | 2,5 | 2,0 | 225 | 22 |
| 11 | 76/140 | 65 | 76\* | 3,5 | 140 | 3,0 | 2,0 | 250 |
| 13 | 89/160 | 80 | 89\* | 3,5 | 160 | 3,0 | 2,0 | 270 |
| 15 | 108/200 | 100 | 108\* | 4,0 | 200 | 3,2 | 2,0 | 320 | 25 |
| 17 | 133/225 | 125 | 133\* | 4,0 | 225 | 3.5 | 2,0 | 360 |
| 19 | 159/250 | 150 | 159\* | 4,0 | 250 | 3,9 | 2.0 | 400 | 45 |
| 21 | 219/315 | 200 | 219 | 4,0 | 315 | 4,9 | 2,0 | 450 |
| 22 | 273/400 | 250 | 273 | 5,0 | 400 | 6,3 | 2,0 | 550 |
| 23 | 325/450 | 300 | 325 | 6,0 | 450 | 7,0 | 2,0 | 600 | 60 |
| 24 | 426/560 | 400 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 3,0 | 720 |