#### 

**Обезповітрювачі**

|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код**  **Діаметру** | | **Типо-**  **розмір** | **Основний трубопровід** | | | | Максимальне відгалуження | | | | | **Висота, м** | | **Довжина**  **L,** **м** | |
| **Сталева труба** | | **захисна труба** | | **Сталева труба** | | **Захисна труба** | | |
| **dз, мм** | **Smin,**  **мм** | **Dз, мм** | **S, мм** | **dз, мм** | **Smin,**  **мм** | **Dз, мм** | | **S, мм** | **Нмін** | **Нмах** |
| 03 | | 32/90 | 32 | 2,5 | 90 | 2,2 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 05 | | 38/110 | 38 | 2,5 | 110 | 2,5 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 06 | | 42/110 | 42\*\* | 3,2 | 110 | 2,5 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 07 | | 45/110 | 45 | 2,5 | 110 | 2,5 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 08 | | 48/110 | 48 | 3,5 | 110 | 2,5 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 09 | | 57/125 | 57\* | 3,5 | 125 | 2,5 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 11 | | 76/140 | 76\* | 3,5 | 140 | 3,0 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 13 | | 89/160 | 89\* | 3,5 | 160 | 3,0 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 15 | | 108/200 | 108\* | 4,0 | 200 | 3,2 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | |
| 17 | | 133/225 | 133\* | 4,0 | 225 | 3,5 | 32 | 2,5 | 90 | | 2,2 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | |
| 19 | | 159/250 | 159\* | 4,0 | 250 | 3,9 | 38 | 2,5 | 110 | | 2,2 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | |
| 21 | | 219/315 | 219 | 4,0 | 315 | 4,9 | 38 | 2,5 | 110 | | 2,2 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | |
| 22 | | 273/400 | 273 | 5,0 | 400 | 6,3 | 38 | 2,5 | 110 | | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | |
| 23 | | 325/450 | 325 | 6,0 | 450 | 7,0 | 57 | 3,5 | 125 | | 2,5 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | |
| 24 | | 377/500 | 377 | 6,0 | 500 | 7,8 | 57 | 3,5 | 125 | | 2,5 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | |
| 25 | | 426/560 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 57 | 3,5 | 125 | | 2,5 | 0,9 | 2,0 | 1,5 | |