#### Мати компенсаційні

| Рис.1 | | | | | | Рис.2 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Каталожний номер** | **Зовнішний діаметр захистної труби** | **Відстань від нерухомої опори в м** | | | | | | | **Розміри, в мм** | |
| **12-24** | **24-36** | **36-48** | **48-66** | **66-84** | **84-108** | **108-120** | **ширина** | |
|
| **Кількість матів** | | | | | | |
|
| 17-01 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 408 | Рис.1 |
| 17-02 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 471 |
| 17-03 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 518 |
| 17-04 | 140 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 562 |
| 17-05 | 160 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 628 |
| 17-06 | 200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 754 |
| 17-07 | 225 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 833 |
| 17-08 | 250 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 911 |
| 17-09 | 315 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1115 | Рис.2 |
| 17-10 | 400 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1382 |
| 17-11 | 450 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1539 |
| 17-12 | 500 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1696 |
| 17-13 | 560 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1885 |
| 17-14 | 710 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2356 |
| 17-15 | 800 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2639 |
| 17-16 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 2953 |
| 17-17 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 3267 |
| 17-18 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | 3581 |
| 17-19 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 3896 |